# use 'weston-calibrator' to calibrate the touchscreen!
SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="touch_dev", \
ENV{ID_INPUT}="1", ENV{ID_INPUT_TOUCHSCREEN}="1" \
ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="-1 0 1 0 -1 1"

