state.sprdphone {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'VBC Switch'
		value ap
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 cp0-dsp
			item.1 cp1-dsp
			item.2 ap
			item.3 cp2-arm
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'VBC DA EQ Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'VBC AD01 EQ Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'VBC AD02 EQ Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'VBC EQ Update'
		value idle
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 idle
			item.1 loading
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'VBC DACL DG Set'
		value 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'VBC DACR DG Set'
		value 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'VBC ADCL DG Set'
		value 26
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'VBC ADCR DG Set'
		value 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'VBC ADC23L DG Set'
		value 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'VBC ADC23R DG Set'
		value 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'VBC STL DG Set'
		value 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'VBC STR DG Set'
		value 18
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'VBC DACL DG Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'VBC DACR DG Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'VBC ADCL DG Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'VBC ADCR DG Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'VBC ADC23L DG Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'VBC ADC23R DG Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'VBC STL HPF Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'VBC STR HPF Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'VBC STL HPF Set'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'VBC STR HPF Set'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 127'
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'VBC AD0 DG Mux'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'VBC AD1 DG Mux'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'VBC AD2 DG Mux'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'VBC AD3 DG Mux'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'VBC DA IIS Mux'
		value sprd-codec
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 sprd-codec
			item.1 ext-codec-4
			item.2 ext-codec-6
		}
	}
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'VBC DA EQ Profile Select'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 100'
		}
	}
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'VBC AD01 EQ Profile Select'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 100'
		}
	}
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'VBC AD23 EQ Profile Select'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 100'
		}
	}
	control.32 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Playback Volume'
		value 15
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -9999999
			dbmax 2100
			dbvalue.0 2100
		}
	}
	control.33 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Playback Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -9999999
			dbmax 2100
			dbvalue.0 -2100
		}
	}
	control.34 {
		iface MIXER
		name 'HPL Playback Volume'
		value 15
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -9999999
			dbmax 900
			dbvalue.0 900
		}
	}
	control.35 {
		iface MIXER
		name 'HPR Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -9999999
			dbmax 900
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.36 {
		iface MIXER
		name 'HPL CG Playback Volume1'
		value 45
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -9999999
			dbmax 1050
			dbvalue.0 1000
		}
	}
	control.37 {
		iface MIXER
		name 'HPR CG Playback Volume1'
		value 16
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -9999999
			dbmax 1050
			dbvalue.0 -450
		}
	}
	control.38 {
		iface MIXER
		name 'HPL CG Playback Volume2'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -84
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.39 {
		iface MIXER
		name 'HPR CG Playback Volume2'
		value 7
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -84
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.40 {
		iface MIXER
		name 'EAR Playback Volume'
		value 5
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
			dbmin -9999999
			dbmax 900
			dbvalue.0 -2100
		}
	}
	control.41 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -600
			dbmax 4125
			dbvalue.0 -600
		}
	}
	control.42 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Capture Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -600
			dbmax 4125
			dbvalue.0 -600
		}
	}
	control.43 {
		iface MIXER
		name 'DACL Playback Volume'
		value 4
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 -150
		}
	}
	control.44 {
		iface MIXER
		name 'DACR Playback Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 -9999999
		}
	}
	control.45 {
		iface MIXER
		name 'MIC Boost'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 1800
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.46 {
		iface MIXER
		name 'AUXMIC Boost'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 1800
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.47 {
		iface MIXER
		name 'HEADMIC Boost'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 1800
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.48 {
		iface MIXER
		name 'Linein Boost'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 1800
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.49 {
		iface MIXER
		name 'Inter PA Config'
		value 19
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 2147483647'
		}
	}
	control.50 {
		iface MIXER
		name 'Inter HP PA Config'
		value 78145
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 2147483647'
		}
	}
	control.51 {
		iface MIXER
		name 'DACL Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.52 {
		iface MIXER
		name 'DACR Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.53 {
		iface MIXER
		name 'HPLCGL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.54 {
		iface MIXER
		name 'HPRCGR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.55 {
		iface MIXER
		name 'MIC Bias Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.56 {
		iface MIXER
		name 'AUXMIC Bias Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.57 {
		iface MIXER
		name 'HEADMIC Bias Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.58 {
		iface MIXER
		name 'Linein Mute Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.59 {
		iface MIXER
		name 'DACLSPKL Enable'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.60 {
		iface MIXER
		name 'DACRSPKL Enable'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.61 {
		iface MIXER
		name 'Aud Codec Info'
		value '2723'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '2713'
			item.1 '2723'
			item.2 '2723E'
			item.3 '2723T'
		}
	}
	control.62 {
		iface MIXER
		name 'ADC1-DAC Digital Loop switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.63 {
		iface MIXER
		name 'ADC-DAC Digital Loop switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.64 {
		iface MIXER
		name 'ADC1-DAC Adie Loop switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.65 {
		iface MIXER
		name 'ADC-DAC Adie Loop switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.66 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Mixer AILADCR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.67 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Mixer AIRADCR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.68 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Mixer MainMICADCR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.69 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Mixer AuxMICADCR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.70 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Mixer HPMICADCR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.71 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Mixer AILADCL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.72 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Mixer AIRADCL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.73 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Mixer MainMICADCL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.74 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Mixer AuxMICADCL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.75 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Mixer HPMICADCL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.76 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Mixer DACLSPKR Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.77 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Mixer DACRSPKR Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.78 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Mixer ADCLSPKR Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.79 {
		iface MIXER
		name 'SPKR Mixer ADCRSPKR Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.80 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Mixer DACLSPKL Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.81 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Mixer DACRSPKL Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.82 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Mixer ADCLSPKL Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.83 {
		iface MIXER
		name 'SPKL Mixer ADCRSPKL Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.84 {
		iface MIXER
		name 'HPR Mixer DACLHPR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.85 {
		iface MIXER
		name 'HPR Mixer DACRHPR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.86 {
		iface MIXER
		name 'HPR Mixer ADCLHPR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.87 {
		iface MIXER
		name 'HPR Mixer ADCRHPR Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.88 {
		iface MIXER
		name 'HPL Mixer DACLHPL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.89 {
		iface MIXER
		name 'HPL Mixer DACRHPL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.90 {
		iface MIXER
		name 'HPL Mixer ADCLHPL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.91 {
		iface MIXER
		name 'HPL Mixer ADCRHPL Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.92 {
		iface MIXER
		name 'Aud1 Loop in VBC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.93 {
		iface MIXER
		name 'Aud Loop in VBC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.94 {
		iface MIXER
		name 'DA1 ADDST MUX'
		value BYPASS(ST)
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 BYPASS(ST)
			item.1 ADD(ST)
			item.2 SUBTRACT(ST)
		}
	}
	control.95 {
		iface MIXER
		name 'DA0 ADDST MUX'
		value BYPASS(ST)
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 BYPASS(ST)
			item.1 ADD(ST)
			item.2 SUBTRACT(ST)
		}
	}
	control.96 {
		iface MIXER
		name 'DA1 ADDFM MUX'
		value BYPASS(ST)
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 BYPASS(ST)
			item.1 ADD(ST)
			item.2 SUBTRACT(ST)
		}
	}
	control.97 {
		iface MIXER
		name 'DA0 ADDFM MUX'
		value BYPASS(ST)
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 BYPASS(ST)
			item.1 ADD(ST)
			item.2 SUBTRACT(ST)
		}
	}
	control.98 {
		iface MIXER
		name 'AD23 IISMUX'
		value AUDIIS1
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AUDIIS1
			item.1 DIGFM
			item.2 EXTDIGFM
			item.3 EXTIIS6
			item.4 AUDIIS0
		}
	}
	control.99 {
		iface MIXER
		name 'AD IISMUX'
		value AUDIIS0
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AUDIIS0
			item.1 DIGFM
			item.2 EXTDIGFM
			item.3 EXTIIS6
			item.4 AUDIIS1
		}
	}
	control.100 {
		iface MIXER
		name 'AD3 INMUX'
		value IIS3AD3
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 IIS3AD3
			item.1 IIS2AD3
			item.2 NOINPUT
			item.3 IIS2AD2
		}
	}
	control.101 {
		iface MIXER
		name 'AD2 INMUX'
		value IIS2AD2
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 IIS2AD2
			item.1 IIS3AD2
			item.2 NOINPUT
			item.3 IIS1AD1
		}
	}
	control.102 {
		iface MIXER
		name 'AD1 INMUX'
		value IIS1AD1
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 IIS1AD1
			item.1 IIS0AD1
			item.2 NOINPUT
			item.3 IIS0AD0
		}
	}
	control.103 {
		iface MIXER
		name 'AD0 INMUX'
		value IIS0AD0
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 IIS0AD0
			item.1 IIS1AD0
			item.2 NOINPUT
			item.3 AD1(3)ST1
		}
	}
	control.104 {
		iface MIXER
		name 'ST1 INMUX'
		value AD1(3)ST1
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AD1(3)ST1
			item.1 AD0(2)ST1
			item.2 NOINPUT
			item.3 AD0(2)ST0
		}
	}
	control.105 {
		iface MIXER
		name 'ST0 INMUX'
		value AD0(2)ST0
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AD0(2)ST0
			item.1 AD1(3)ST0
			item.2 NOINPUT
			item.3 AD01
		}
	}
	control.106 {
		iface MIXER
		name 'ST1 CHAN MUX'
		value AD01
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AD01
			item.1 AD23
		}
	}
	control.107 {
		iface MIXER
		name 'ST0 CHAN MUX'
		value AD01
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AD01
			item.1 AD23
		}
	}
	control.108 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Function'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.109 {
		iface MIXER
		name 'Speaker2 Function'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.110 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Function'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.111 {
		iface MIXER
		name 'HeadPhone Function'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.112 {
		iface MIXER
		name 'Line Function'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.113 {
		iface MIXER
		name 'Mic Function'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.114 {
		iface MIXER
		name 'Aux Mic Function'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.115 {
		iface MIXER
		name 'HP Mic Function'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.116 {
		iface MIXER
		name 'DMic Function'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.117 {
		iface MIXER
		name 'DMic1 Function'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.118 {
		iface MIXER
		name 'Digital FM Function'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.119 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Mute'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.120 {
		iface MIXER
		name 'Speaker2 Mute'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.121 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Mute'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.122 {
		iface MIXER
		name 'HeadPhone Mute'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
}
